SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 2-웨이 패시브 서브우퍼 스피커로 12인치 우퍼와 2.5인치 보이스 코일 드라이버로 구성되어 있어야 한다. DMT™ (Directivity Matched Transition) 기술의 결과로 균일한 출력을 재생하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

Effective frequency range	: 35Hz~250Hz

- Rated noise power/voltage	: 600W/49volts(rms)

System sensitivity	: 93dB

- Maximum rate SPL	: 121dB @1m, continuous

127dB @1m, peak

- Rated impedance	: 4Ω

- LF transducer	: 2x 305mm(12in) weather resistant

cone woofer

64mm(2.5in) voice-coil

- Input connector	: 2 x NL4 – crossed

A: Sub 1+/-, thru 2+/-

B: Thru 1+/-, sub 2+/-

[Enclosure details]

- Enclosure material	: 15mm baltic birch plywood

Pole attachment	: 2x M20 threaded inserts

Color	: Black(RAL 9011)

Grille	: 16 gauge powder coated steel

Dimensions(HxWxD)	: 660 x 381 x 610mm

(26 x 15 x 24in)

Weight

Net	: 29.7Ib(65.4kg)

Shipping	: 30.4Ib(67kg)

- Shipping carton dimensions(HxWxD)	: 744 x 516 x 724mm

(29.3 x 20.3 x 28.5in)

** AP-212sw 또는 동등 이상품 이어야 한다.