SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 18인치 800W 서브우퍼 스피커로 알루미늄 프레임 고성능 우퍼이며, 댄스 음악 킥 드럼과 베이스 라이브 공연에 적합해야 하고 32Hz까지 저역주파수 재생이 가능하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Configuration	: 2 x 18-inch subwoofer

non-powered

- Frequency range(-10dB)	: 32Hz to 230Hz

- Power capacity; continuous/peak	: 1,600W/6,400W

- Sensitivity	: 101dB, 1W @1m

- Coverage angle	: N/A

- Output(peak SPL @1m)	: 136dB

LF	: 2 x 457mm(18-inch) driver with

102mm(4-inch) voice coil

HF	: N/A

- Nominal impedance	: 4Ω

- Cross-over	: N/A

- Input connectors	: 2 x NL4, 1 x barrier strip

[Enclosure details]

- Enclosure	: 11-ply, black texture paint finish.

Perforated, powder-coated steel

grille with foam lining

Weight(net)	: 168lb/76.4kg

- Dimensions(WxHxD)	: 46.8 x 24.3 x 25.2in

(1,180mm x 616mm x 640mm)

** E218sw 또는 동등 이상품 이어야 한다.