SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 2-웨이 패시브 라우드 스피커로 75° 선대칭 방사 패턴의 15인치 우퍼와 2.8인치 컴프레션 드라이버로 구성되어 있어야 한다. 컴프레션 드라이버가 크로스오버 부근에서 우퍼의 지향각과 자연스럽게 일치하도록 디자인한 DMT™(Directivity Matched Transition) 기술의 결과로 균일한 출력을 재생하여야 한다.

(2) 기기특성

- Configuration	: 2 x 15-inch, 2-way, non-powered

- Frequency range(-10dB)	: 39Hz~20kHz

- Power capacity; continuous/peak	: 1,000W/4,000W

- Sensitivity	: 98dB, 1W @1m

- Coverage angle	: 75° conical DMT

- Output(peak SPL @1m)	: 134dB

- Drivers

LF	: 2 x 381mm(15-inch) driver
with 89mm(3.5-inch) voice coil

HF	: 38mm(1.5-inch) exit,
71mm(2.8-inch) voice coil,
compression driver

- Nominal impedance	: 4Ω

- Cross-over	: Full-range only, 1.8kHz

- Input connectors	: 2 x NL4 1 x barrier strip

- Enclosure	: 11-ply, black texture paint finish.
Perforated, powder-coated steel
grille with foam lining

- Net weight	: 108lb, 49.1kg

- Dimensions(W x H x D)	: 16.5 x 44.3 x 18.3 in
420 x 1,125 x 464 mm

** E215 또는 동등 이상품 이어야 한다.