INSTALLATION LOUDSPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 듀얼 12인치 그라운드 스택용 서브우퍼로서 폴 마운트를 이용하여 풀레인지 스피커와 함께 사용할 수 있어야 하고 최대 135.4dB의 음압출력이 가능하고 32Hz까지 재생 가능하여야 하며 인클로저는 4th order band pass 타입의 15mm 자작나무 재질로 이루어진 기기이어야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

Frequency range(-10dB)	: 24Hz~1.2kHz

Power capacity	: 1700W(82.5V) continuous

3400W peak

Nominal sensitivity	: 102dB, 1W@1m

- Maximum rated SPL	: 135dB @1m, continuous

141dB @1m, peak

- Nominal impedance	: 4Ω

Transducer	: 457mm(18-inch) driver with

: 102mm(4-inch) Voicecoil

Recommended power	: 3000~4000W

- Input connector	: Dual NL4 connector

Pin out	: 1+/1-  sub

2+/2-  N/C

[Enclosure details]

- Enclosure material	: 18 mm baltic birch plywood

Attachment points	: 16x threaded M10 inserts

Grille	: 16 gauge powder coated steel

Dimensions(HxWxD)	: 508mm x 1,198mm x 762mm

(20” x 47.2” x 30”)

Weight

Net	: 87kg(191Ib)

Shipping	: 95kg(209Ib)

** GP218-sw 또는 동등 이상품 이어야 한다.