INSTALLATION LOUDSPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 라인어레이 전용 서브우퍼 스피커로서 Bass-reflexs 엔클로저 구조의 단일 18인치 우퍼가 장착되어 있어야 한다. 850W의 정격 출력이 가능하고 29Hz까지 저역주파수 재생이 가능하여야 한다. 폴 마운트를 이용하여 풀레인지 스피커와 함께 사용할 수 있는 기기이어야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

Frequency range(-10dB)	: 29Hz~800Hz

Power capacity	: 850W(82.5V) continuous

1700W peak

Nominal sensitivity	: 98dB, 1W@1m

- Maximum rated SPL	: 129dB @1m, continuous

135dB @1m, peak

- Nominal impedance	: 8Ω

Transducer	: 457mm(18-inch) driver with

: 102mm(4-inch) Voicecoil

Recommended power	: 1700W

- Input connector	: Dual NL4 connector

[Enclosure details]

- Enclosure material	: 18 mm baltic birch plywood

Attachment points	: 16x threaded M10 inserts

Grille	: 16 gauge powder coated steel

Dimensions(HxWxD)	: 531mm x 656mm x 772mm

(20.9” x 25.8” x 30.4”)

Weight

Net	: 50.3kg(111Ib)

Shipping	: 54.9kg(121Ib)

** GP118-sw 또는 동등 이상품 이어야 한다.