C/R MONITOR SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 1인치 High 트위터와 5인치 Woofer를 장착하고 있으며, 20Wx2 앰프 출력으로 리미터가 내장되어 높은 신뢰성을 유지하는 스피커이어야 한다.

(2) 기기특성

- Audio Inputs	: RCA and 1/4”(6.35mm)(L+R)

- LF Driver	: 5-inch

- HF Driver	: 1-inch, silk dome

- Output Power	: 20Watts x 2

- Interconnection Cable	: 1/4"(6.35mm)

- Frequency Response	: 55~20,000 Hz

- Power	: 100~240 V, 50/60Hz;
universal switching power supply

- Dimensions(Width x Depth x Height)	: 7.25” x 9.0” x 10.63”
(184mm x 229mm x 270mm)

- Net Weight	: 14.2lbs(6.54kg).
Right Speaker	: 7.5lbs/3.4kg.
Left Speaker	: 6.75lbs./3.1kg

** N-WAVE 580L 또는 동등 이상품 이어야 한다.