C/R MONITOR SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 1인치 High 트위터와 3인치 Woofer를 장착하고 있으며, 20W 앰프 출력으로 리미터가 내장되어 높은 신뢰성을 유지하는 스피커이어야 한다.

(2) 기기특성

- LF driver	: 3" woofer

- HF driver	: 1" silk-dome tweeter

- Amplifier	: 20W

- Frequency response(-3dB)	: 80Hz~20kHz

- Connections	: RCA stereo input(left and right)
1/8"(3.5mm) TRS audio connection
between speakers
1/8"(3.5mm) TRS subwoofer output

- Dimensions(H x W x D)	: 190 x 163 x 127 mm

- Weight	: 2.9kg

** N-WAVE 360 또는 동등 이상품 이어야 한다.