WALL CONTROLLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 사용자에게 음악 및 페이징 믹서를 직관적으로 제어할 수 있도록 장착형 컨트롤러로서 3개의 증가, 감소, 선택 버튼과 27mm x 26mm 그래픽 디스플레이과 이더넷 포트를 지원해야 한다.

(2) 기기특성

- Controls	: Three buttons (increment,
decrement, and select)

- Connectors	: 2x RJ45

- Display	: 128 x 128 pixels,
27(L) x 26(W) mm viewing area

- Available Colors	: Stereo USB/MP3 playback

- Connection Max	: Per MFC port; Daisy chain up to
4 MP-MFC controllers, with
a 250m maximum cable length
Total; Up to 8 controllers per
MP-M Series mixer

- Versions	: MP-MFC-NA-BK - North American
version, black
MP-MFC-NA-WH - North
American version, white
MP-MFC-EU-BK – European
version, black
MP-MFC-EU-WH – European
version, white

- Design Tool	: Use MP Install to customize the
available controls options per
MP-MFC controller

- Net Dimensions(HWD)	: North American versions;
4.5in x 2.75in x 1.4in
(11.4cm x 7.0cm x 3.5cm)
European versions;
3.5in x 3.5in x 1.4in
(8.9cm x 8.9cm x 3.6cm)

- Net Weight	: All Versions; 0.2lb(0.1kg)

** MP-MFC 또는 동등 이상품 이어야 한다.