AUDIO MIXER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 아날로그 16채널 믹서로 16개의 시그널 입력을 가지고 있다. 4개의 서브그룹과 컨트롤러 모니터, Aux 등을 사용하여 다양한 기기로 출력을 보낼 수 있어야 하며, USB포트를 이용하여 PC와 연동한 실시간 라이브 녹음 및 플레이를 할 수 있어야 한다. 또한, 24-bit 컨버터와 24-bit 100개 DSP를 내장하고 있어야 한다. 마이크 입력 중 6채널은 Compressor(Channel 1~6)를 이용해 음질을 컨트롤 할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

[Mono input channels]

- Microphone inputs	: Electronically balanced,
discrete input configuration

- Frequency response	: 20Hz to 20kHz, +0.5dB
- THD+N	: < 0.005% at 0dBu, 1kHz
- Gain range	: 0dB to 50dB (Mic)
- SNR	: 90dB

[Line inputs]

- Line inputs	: Electronically balanced

- Frequency response	: 20Hz to 20kHz, +0.5dB

- THD+N	: < 0.03% at 0dBu, 1kHz

- Sensitivity range	: -15dBu to 30dBu

[Impedances]

- Microphone inputs	: 51.1kΩ

- Channel insert return	: 200kΩ

- All other inputs	: >100kΩ

- 2-track outputs	: 10kΩ

- All other outputs	: 20kΩ

[Equalization - mono channels]

- High-shelving	: ±15dB @12kHz

- Mid-bell(mono)	: ±15dB sweep able from
100Hz~8kHz

- Low-shelving	: ±15dB @80Hz

[Equalization - stereo channels]

- High-shelving	: ±15dB @12kHz

- High-mid-bell(mono)	: ±15dB @3kHz

- Low-mid-bell(mono)	: ±15dB @3kHz

- Low-shelving	: ±15dB @500Hz

- Main EQ	: 9EQ bands(63Hz, 125Hz, 250Hz,
500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz,
16kHz), ±15dB

[DSP section(DFX)]

- A/D & D/A converters	: 24-bit
- DSP resolution	: 24-bit
- Effects	: 10DSP effects families with
10variations available per family
- Presets	: 100total
- Controls	: Rotary encoder to select preset,
DSP mute switch, peak LED
indicator

[Main mix]

- Noise(bus noise)
Fader 0dB, channels muted	: -84dBr(ref; +4dBu)
Fader 0dB, all input channels assigned & set to unity gain
: -73dBr(ref; +4dBu)

- Phantom power	: Mic pin2/pin3 and pin1 47±2V

[Power supply]

- Main voltage
USA/canada	: 100 ~ 120VAC ~ 60Hz
UK/australia	: 240VAC ~ 50Hz
Europe	: 210 ~ 240VAC ~ 50Hz

- Power consumption	: 35W
- Fuse	: 1.25A

- Main connection	: Standard IEC receptacle

- Dimensions(WxDxH)	: 19.4” x 16.4” x 3.1”/
492mm x 417mm x 79mm

- Weight	: 13.1lbs./5.9kg

** LIVE1604 또는 동등 이상품 이어야 한다.