DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 모든 오디오 라우팅과 프로세싱을 수행할 수 있어야 하고 모든 컨트롤 기능이 처리 가능하며 최대 각 128채널의 네트워크 오디오 입력과 출력을 수용할 수 있어야 한다. 중앙 처리 아키텍처를 기반으로 어떠한 입력이라도 복잡한 신호 경로를 거치지 않고 원하는 출력단으로 라우팅할 수 있으며 모든 처리가 한 기기에서 이루어져 설계자에게 완벽한 유연성을 제공하여야 하며 백업시스템을 통해 이중화를 구현할 수 있어야 한다.

Q-LAN 이라는 스탠다드 방식의 로우 레이턴시 기가비트 이더넷 네트워크로 실행되어야 하며 네트워크 3계층에 해당하는 기기이어야 하며, Q-LAN 포트를 지원하는 Q-SYS 장비끼리 연결되어 상호 통신이 가능할 수 있도록 하여야 한다.

또한 장착된 8in/8out의 오디오 채널 외에도 플렉시블 8채널로 사용자가 원하는 오디오 입출력포트를 구성할 수 있도록 하여야 하고, Touch Screen 외에도 아이패드로 원격제어가 가능할 수 있도록 하여야 한다. 128GB의 자체 플래쉬 메모리로 녹음 및 재생을 할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

[Inputs]

- Input frequency response

20Hz to 20kHz @+21dBu	: +0.05%/-0.5%

- Input THD+N @1kHz

@+21dBu sensitivity & +21dBu input	: <0.1%

@+21dBu sensitivity & +10dBu input	: <0.0015%

@+10dBu sensitivity & +8dBu input	: <0.0007%

@-10dBu sensitivity & -10.5dBu input	: <0.0006%

@-39dBu sensitivity & -39.5dBu input	: <0.007%

- EIN (no weighting, 20Hz to 20kHz)	: <-121dB

- Input to input crosstalk @1kHz	: >110dB typical, 90dB Max

- Input dynamic range

@+21dBu Sensitivity	: >109.5dB

@+10dBu Sensitivity	: >106.4dB

@-10dBu Sensitivity	: >104.6dB

@-39dBu Sensitivity	: >104.6dB

- Input common mode noise rejection

@+21dBu Sensitivity	: 50.7dB

@+10dBu Sensitivity	: 56.5dB

@-10dBu Sensitivity	: 73.2dB

@-39dBu Sensitivity	: 63.2dB

- Input impedance(balanced)	: 5kohms nominal

- Input sensitivity range(1dB steps)	: -39dBu min to +21dBu max

- Unbalanced input signal level	: + 8dBu max

- Phantom power	: +48V DC, 10mA per input max

- Sampling rate	: 48kHz

- A/D-D/A converters	: 24-bit

[Outputs]

- Output frequency response

20Hz to 20kHz @all settings	: +0.2/-0.5 dB

- Output THD	: 0.003%, +10dBu max output level

- Output crosstalk @1kHz	: >100dB typical, 90dB max

- Output dynamic range	: >108dB

- Output impedance(balanced)	: 220ohms

- Output level range(1dB Steps)	: -39dBu min to +21dBu max

[USB Inputs & Outputs]

- USB B

Bit depth	: 16-bit

Number of channels	: up to 16x16

Sample rate	: 48kHz

- Power consumption	: 60watts, typical. 120watts max

- BTU/Heat load	: 205 BTU/Hour

** Core 110f 또는 동등 이상품 이어야 한다.