I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 마이크/라인 아날로그 인풋 카드로서 총 4채널의 인풋을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Description	: Four channels of microphone

/linelevel analog audio input

with 48V phantom power

- Performance

Dynamic range unweighted	: > 105dB

Dynamic range A-weighted	: > 108dB

Distortion 20Hz~20kHz +4dBu(nominal input)	: < 0.009% THD+N

Distortion 20Hz~20kHz 2dB below clip(max)	: < 0.08% THD+N

Crosstalk 20Hz~20kHz

Inter-channel(max)	: > 100dB

Inter-channel(typ)	: > 110dB

Intra-channel(max)	: > 100dB

Intra-channel(typ)	: > 110dB

Frequency response 20Hz~20kHz(max)	: ± 0.5 dB

Frequency response 20Hz~20kHz(typ)	: ± 0.2 dB

Input impedance

Balanced(nominal)	: 10k ohms

Unbalanced(nominal)	: 10k ohms

Common mode rejection 20Hz~20kHz(max)	: > 45dB

Common mode rejection 20Hz~20kHz(typ)	: > 50dB

Max input level	: 0.123, 2.25, 8.70, 17.35Vrms

16, 10, 21, 27dBu

18.2, 7.04, 18.8, 24.78dBv

(4 selections)

Mute	: Infinite attenuation

(via digital mute)

- Audio converters

Analog to digital conversion(ADCs)	: 24-bit delta-sigma at 48

or 96kHz sample rate

Digital to analog conversion(DACs)	: -

Group delay	: < 13FS(≈ 271µs) at 48kHz

Connectors	: Four 3-terminal

Euro- style detachable

terminal blocks

User-configurable options(software enabled)

Phantom power	: +48V phantom power

(meets IEC 1938 [1996] spec)

Output trim

Vrms(max)	: -

dBu(max)	: -

dBv(max)	: -

Amplifier standby	: -

Mute	: -

Enable meters	: -

Audio output levels	: -

Amplifier model support	: -

** CIML4 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 높은 사양의 마이크/라인 아날로그 인풋 카드로서 총 4채널 인풋을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Description	: Four channels of microphone/

line-level analog audio input with

48V phantom power and high

performance pre-amplifiers

and A/D converters

- Performance

Dynamic range unweighted	: > 112dB

Dynamic range A-weighted	: > 115dB

Distortion 20Hz~20kHz +4dBu(nominal input)	: < 0.004% THD+N

Distortion 20Hz~20kHz 2dB below clip(max)	: < 0.06% THD+N

Crosstalk 20Hz~20kHz

Inter-channel(max)	: > 110dB

Inter-channel(typ)	: > 110dB

Intra-channel(max)	: > 110dB

Intra-channel(typ)	: > 110dB

Frequency response 20Hz~20kHz(max)	: ± 0.5 dB

Frequency response 20Hz~20kHz(typ)	: ± 0.2 dB

Input impedance

Balanced(nominal)	: 10k ohms

Unbalanced(nominal)	: 10k ohms

Common mode rejection 20Hz~20kHz(max)	: > 45dB

Common mode rejection 20Hz~20kHz(typ)	: > 50dB

Max input level	: 1.23, 17.35Vrms

-56 to 27dBu

-58.2 to 24.8dBv

(continuously variable)

Mute	: Infinite attenuation

(via digital mute)

- Audio converters

Analog to digital conversion(ADCs)	: 24-bit delta-sigma at 48

or 96kHz sample rate

Digital to analog conversion(DACs)	: -

Group delay	: < 13FS(≈ 271µs) at 48kHz

Connectors	: Four 3-terminal

Euro- style detachable

terminal blocks

User-configurable options(software enabled)

Phantom power	: +48V phantom power

(meets IEC 1938 [1996] spec)

Output trim

Vrms(max)	: -

dBu(max)	: -

dBv(max)	: -

Amplifier standby	: -

Mute	: -

Enable meters	: -

Audio output levels	: -

Amplifier model support	: -

** CIML4-HP 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 라인 아날로그 인풋 카드로서 총 4채널의 인풋을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Description	: Four channels of balanced,

line level analog output

- Performance

Dynamic range unweighted	: > 112dB

Dynamic range A-weighted	: > 115dB

Distortion 20Hz~20kHz +4dBu(nominal input)	: -

Distortion 20Hz~20kHz 2dB below clip(max)	: < 0.004% THD+N

Crosstalk 20Hz~20kHz

Inter-channel(max)	: > 100dB

Inter-channel(typ)	: > 110dB

Intra-channel(max)	: > 100dB

Intra-channel(typ)	: > 110dB

Frequency response 20Hz~20kHz(max)	: ± 0.5 dB

Frequency response 20Hz~20kHz(typ)	: ± 0.2 dB

Input impedance

Balanced(nominal)	: -

Unbalanced(nominal)	: -

Common mode rejection 20Hz~20kHz(max)	: -

Common mode rejection 20Hz~20kHz(typ)	: -

Max input level	: -

-

-

Mute	: Infinite attenuation

(via electromechanical relays)

- Audio converters

Analog to digital conversion(ADCs)	: -

Digital to analog conversion(DACs)	: 24-bit delta-sigma at 48

or 96kHz sample rate

Group delay	: < 10FS(≈ 196µs) at 48kHz

Connectors	: Four 3-terminal

Euro- style detachable

terminal blocks

User-configurable options(software enabled)

Phantom power	: -

Output trim

Vrms(max)	: 8.7V

dBu(max)	: 21dBu

dBv(max)	: 18.8dBv

Amplifier standby	: -

Mute	: -

Enable meters	: -

Audio output levels	: -

Amplifier model support	: -

** COL4 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 dataport 아웃풋 카드로서 총 2개의 dataport로 4채널의 아웃풋 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Description	: Four audio output channels

(2 dataports) for connection to

dataport equipped QSC amplifiers

- Performance

Dynamic range unweighted	: > 114dB

Dynamic range A-weighted	: > 117dB

Distortion 20Hz~20kHz +4dBu(nominal input)	: -

Distortion 20Hz~20kHz 2dB below clip(max)	: < 0.004% THD+N

Crosstalk 20Hz~20kHz

Inter-channel(max)	: > 95dB

Inter-channel(typ)	: > 100dB

Intra-channel(max)	: > 100dB

Intra-channel(typ)	: > 110dB

Frequency response 20Hz~20kHz(max)	: ± 0.5 dB

Frequency response 20Hz~20kHz(typ)	: ± 0.2 dB

Input impedance

Balanced(nominal)	: -

Unbalanced(nominal)	: -

Common mode rejection 20Hz~20kHz(max)	: -

Common mode rejection 20Hz~20kHz(typ)	: -

Max input level	: -

-

-

Mute	: Infinite attenuation

(via electromechanical relays)

- Audio converters

Analog to digital conversion(ADCs)	: -

Digital to analog conversion(DACs)	: 24-bit delta-sigma at 48

or 96kHz sample rate

Group delay	: < 13FS(≈ 271µs) at 48kHz

Connectors	: Two 15-pin HD15 connectors

User-configurable options(software enabled)

Phantom power	: -

Output trim

Vrms(max)	: -

dBu(max)	: -

dBv(max)	: -

Amplifier standby	: Set or clear amplifier in

standby mode

Mute	: Set or clear individual

channel mutes

Enable meters	: Enable data collection of meters for

each channel

Audio output levels	: Adjust individual audio

channel levels

Amplifier model support	: CX, powerlight™ 3 series, DCA,

and legacy V1 models

** CODP4 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 전화 연결 POTS 인풋 및 아웃풋 카드로서 총 4채널의 인풋 및 아웃풋 채널을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

System hardware	: POTS card for Q-SYS platform

Description	: Four-line analog telephony interface

I/O card

Connectors	: Four(4) RJ-11

Q-SYS core and network I/O peripheral compatibility

Model	Total I/O card slots	Max CTEL4 cards supported
Core 510i	8	3
I/O Frame	4	3
Core 1100, 3100	1	1
Core 500i	8	1
Core 250i	8	1
I/O Frame 8s	8	1

** CTEL4 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 CobraNet 디지털 인풋 및 아웃폿 카드로서 각 32채널의 디지털 인풋 및 아웃 채널을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Description	: Up to 32 input and 32 output

channels of CobraNet digital audio

Frequency response	: ± 0.2dB

Mute	: Infinite attenuation

(via digital mute)

Group delay(selectable)	: 64samples(2.687ms actual)

128samples(4.020ms actual)

256samples(6.686ms actual)

I/O capacity(selectable)	: 4 x 4, 8 x 8, 16 x 16,

32 x 32(in core only)

Bundle packing	: 0 to 8 channels

Network transmitters	: 4

Network receivers	: 4

Management	: CobraNet management via SNMP

Connectors	: Dual RJ-45

** CCN32 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 AVB 네트워크 오디오 인풋 및 아웃폿 카드로서 각 16채널의 네트워크 오디오 인풋 및 아웃 채널을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- System hardware	: AVB bridge card

Description	: AVB network audio input and

output bridge card

Channel Capacity	: 16×16 channels at 48kHz

Connector	: Single RJ45 100Mbs ethernet port

** CAN32 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Dante 네트워크 오디오 인풋 및 아웃폿 카드로서 최대 각 64채널의 네트워크 오디오 인풋 및 아웃 채널을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- System hardware	: Q-SYS dante bridge card

Description	: Dante network audio input and

output bridge card

Capacity and Sample Rate Support(Sample rate conversion to Q-SYS system

standard 48kHz)	: 64x64 channels at 44.1/48kHz

32x32 channels at 88.2/96kHz *

16x16 channels at 176.4/192kHz *

Connector	: Dual RJ45

** CDN64 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 AES-3 디지털 인풋 및 아웃폿 카드로서 4채널의 디지털 인풋 및 아웃 채널을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Description	: Four input and four output

channels of AES-3 digital audio

Frequency response	: ± 0.2dB

Mute	: Infinite attenuation

(via digital mute)

Group delay	: 37samples(0.760ms actual)

I/O capacity	: 4 x 4

Bundle packing	: -

Network transmitters	: -

Network receivers	: -

Management	: -

Connectors	: Four 3-terminal euro-style

detachable terminal blocks

** CAES4 또는 동등 이상품 이어야 한다.

I/O CARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 AES/EBU 디지털 인풋 카드로서 총 16채널의 디지털 인풋 채널을 지원하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

- Description	: 16 channel 24-bit digital input card

Connectors	: 2 x RJ45 ethernet port

** CIAES-16 또는 동등 이상품 이어야 한다.