TOUCH SCREEN CONTROLLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 터치스크린 컨트롤러로서 Q-SYS 시스템을 간단한 세팅 변경하고 사용자가 원하는 다양한 기능을 가진 유저 인터페이스를 갖고 있어야 한다.

(2) 기기특성

[Display]

- Description	: 4.7”, capacitive touch surface,

in-plane switching(IPS) technology,

16M colors

- Resolution	: 960 x 540

- Brightness	: 400Nits

- Panel orientation	: Vertical/Horizontal

[Power]

- Power over ethernet	: IEEE PoE 802.3af class 3 via

LAN port

- 2-pos euro	: Aux power receptacle 24V DC

power supply(not included)

+24V DC @ 0.5A, locking 2-pos

euro style terminal bloc

[Dimensions]

- Product weight(HxWxD)	: 3.1” X 5.2” X 1.4”

(80mm X 132mm X 35mm)

Screen dimensions	: 4.7” diagonally(119mm) viewable

area

[Weight]

Weight(net/shipping)	: 6oz(171g)/8oz(227g)

[Environmental]

- Operating temperature	: 0°~50°C(32°~122°F)

- BTUs	: 40max, 23tyoical

- Humidity	: 85rh non-condensing

Vibration	: 20grms

[Rear panel]	: LAN, 1000Mbps full-duplex

RJ-45user configurable

** TSC-47w-G2 또는 동등 이상품 이어야 한다.