TOUCH SCREEN CONTROLLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 터치스크린 컨트롤러로서 Q-SYS 시스템을 간단한 세팅 변경하고 사용자가 원하는 다양한 기능을 가진 유저 인터페이스를 갖고 있어야 한다.

(2) 기기특성

[Display]

- Description	: Capacitive Touch Surface, In-Plane

Switching(IPS) technology,

16M colors.

- Panel Dimensions                             : 5.85” X 3.44” X 1.33”

(148.5mm X 87.5mm X 33.7mm)

- Viewable screen dimensions(diagonal)	: 5.5”(127mm)

- Resolution	: 1,280 x 720

- Brightness	: 400Nits

- Panel Orientation	: Vertical/horizontal

[Power]

- Power over Ethernet	: IEEE PoE 802.3af class 3 via

LAN port

- Aux power PSU	: +24V DC @ 0.5A(power supply

not included)

- Aux power connection type	: Locking terminal

[Weight]

- Product weight(net)	: 6.31oz(179g)

[Environmental]

- Operating temperature	: 0°~50°C(32°~122°F)

- BTUs	: 17 typical

- Humidity	: 5-85rh non-condensing

[Enclosure]

- Rear panel	: LAN, 1000Mbps full-duplex

RJ-45user configurable

- Wall mount	: Yes

- Table top	: No

** TSC-55w-G2 또는 동등 이상품 이어야 한다.