TOUCH SCREEN CONTROLLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 터치스크린 컨트롤러로서 Q-SYS 시스템을 간단한 세팅 변경하고 사용자가 원하는 다양한 기능을 가진 유저 인터페이스를 갖고 있어야 한다.

(2) 기기특성

[Display]

- Description	: Capacitive touch surface, In-plane

switching(IPS) technology,

16M colors.

- Panel dimensions                             : 8.8” X 5.8” X 1.4”

(223.5mm X 148.4mm X 36.3mm)

- Viewable screen dimensions (diagonal)	: 8.0”(203mm)

- Resolution	: 1,280 x 800

- Brightness	: 400Nits

- Panel orientation	: Vertical/Horizontal

[Power]

- Power over ethernet	: IEEE PoE 802.3af class 3 via

LAN port

- Aux power PSU	: +24V DC @ 0.5A

(power supply not included)

- Aux power connection type	: Barrel connection

[Weight]

- Product weight (net)	: 17.64oz(500g)

[Environmental]

- Operating temperature	: 0°~50°C(32°~122°F)

- BTUs	: 23typical

- Humidity	: 5-85rh non-condensing

[Enclosure]

- Rear panel	: LAN, 1000Mbps full-duplex

RJ-45user configurable

- Wall mount	: Yes

- Table top	: Optional table top stand accessory

** TSC-80w-G2 또는 동등 이상품 이어야 한다.