TOUCH SCREEN CONTROLLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 터치스크린 컨트롤러로서 Q-SYS 시스템을 간단한 세팅 변경하고 사용자가 원하는 다양한 기능을 가진 유저 인터페이스를 갖고 있어야 한다.

(2) 기기특성

[Display]

- Description	: Capacitive touch surface, In-plane

switching(IPS) technology,

16M colors.

- Panel dimensions                             : 12.3” X 7.9” X 1.6”

(313.6mm X 201.5mm X 39.85mm)

- Viewable screen dimensions (diagonal)	: 11.6”(295mm)

- Resolution	: 1,920 x 1,080

- Brightness	: 350Nits

- Panel orientation	: Vertical/Horizontal

[Power]

- Power over ethernet	: IEEE PoE 802.3af class 3 via

LAN port

- Aux power PSU	: +24V DC @ 0.5A

(power supply not included)

- Aux power connection type	: Barrel connection

[Weight]

- Product weight (net)	: 32.1oz(910g)

[Environmental]

- Operating temperature	: 0°~50°C(32°~122°F)

- BTUs	: 30typical

- Humidity	: 5-85rh non-condensing

[Enclosure]

- Rear panel	: LAN, 1000Mbps full-duplex

RJ-45user configurable

- Wall mount	: Yes

- Table top	: Optional table top stand accessory

** TSC-80w-G2 또는 동등 이상품 이어야 한다.