AV USB BRIDGE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 I/O-USB bridge로서 AV 신호를 USB B type으로 입력받을 수 있고 PC 연결시 mouse, keyboard등을 USB로 입력할 수 있으며, HDMI로 영상을 출력할 수 있어야 한다. 또한 Q-LAN으로 Core 장비와 연동하여 제어할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

Supported resolutions	: (All aspect ratios 16:9,

all refresh rates 30fps

MJPEG: 1080p, 720p, 576p

YUY2: 360p, 270p, 180p

USB connection	: USB 2.0(UVC/UAC) driverless

connection for Windows and

OS X devices

Emulates webcam video driver,

AEC speakerphone audio driver,

and multi-channel soundcard

driver over single USB connection

Power supply	: PoE enabled device(802.3af) or

12v DC(1A)

Dimensions	: 1in x 3.35in x 7.2in

(25mm x 85mm x 183mm)

- Weight	: 1.1lbs.(500g)

** I/O-USB Bridge 또는 동등 이상품 이어야 한다.