NETWORK PAGE STATION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 네트워크 페이징 스테이션으로 Q-LAN을 통해 Q-SYS 시스템과 연결되어야 하며 페이징 스테이션으로 입출력되는 모든 오디오 시그널은 Q-LAN 네트워크를 사용하여 이동되어야 한다. 또한 Q-Sys 시스템과의 연결을 위해 두 개의 Q-LAN 네트워크 인터페이스를 장착하고 있어야 하며 두 개의 스위치 포트 또는 두 개의 다른 네트워크로 연결되어 다양한 리던던트 모드로도 사용될 수 있는 기기이어야 한다. 총 버튼의 갯수와 명령 버튼을 각 각 16개, 4개씩 구비하고 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Audio channel capacity	: 2 line inputs, 1 line output

- Front panel controls
Paging keypad	: Capacitive touch keypad

- Front panel indicators
Talk, ready, busy	: Bi-color LEDs(red/green)
Keypad button activity	: Green LEDs

LCD	: 240 x 64 monochrome graphics
display

- Rear panel connectors
Q-Sys network LAN A	: RJ45 1,000Mbps only
Q-Sys network LAN B	: RJ45 1,000Mbps only
DC power +24V inlet	: 2-pin euro receptacle
Line input	: 3-pin euro receptacle
Line output	: 3-pin euro receptacle
GPIO	: 6-pin euro receptacle

- Line voltage requirements	: IEEE 802.3af power over ethernet
(POE) or +24V DC

- Dimensions(HWD)	: 10.37”(26.4cm) x 8.3”(21.1cm)
x 1.5”(3.8cm)

[Line input]

- Dynamic range
Unweighted	: > 115dB

A-weighted	: > 118dB

- Distortion(20Hz~20kHz, all sensitivities)
+4dBu(max)	: < 0.009% THD+N

2dB below clip	: < 0.009% THD+N

- Crosstalk(20Hz~20kHz)
Inter-channel(max)	: > 75dB
Inter-channel(typical)	: > 90dB
Intra-channel(max)	: > 85dB
Intra-channel(typical)	: > 100dB

- Frequency response
20Hz~20kHz(max)	: ±0.5dB
20Hz~20kHz(typical)	: ±0.2dB

- Input impedance
Balanced(nominal)	: 10k ohms

Unbalanced(nominal)	: 10k ohms

- Common mode rejection

20Hz~20kHz(max)	: > 54dB

20Hz~20kHz(typical)	: > 60dB

- Input sensitivities
Vrms	: 1.5, 3, 9, 18
dBu	: 5.7, 11.8, 21.3, 27.3
dBv	: 3.5, 9.5, 19.1, 25.1

[Line output]

- Dynamic range
Unweighted	: > 112dB
A-weighted	: > 115dB

- Crosstalk(20Hz~20kHz)
Inter-channel(max)	: > 75dB
Inter-channel(typical)	: > 90dB
Intra-channel(max)	: > 85dB
Intra-channel(typical)	: > 100dB

- Mute	: Infinite attenuation

** PS-1600G 또는 동등 이상품 이어야 한다.