NETWORK AUDIO INTERFACE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Dante 네트워크, 아날로그로 연결하여 오디오 신호를 주고 받을 수 있어야 하고 PoE 및 48V 팬텀 전원 공급이 가능하며 소프트웨어를 통한 입출력, 팬텀 전원 등 제어가 가능한 기기여야 한다.

(2) 기기특성

System details

General

- Output type	: Balanced line level with automatic

muting on loss of Dante signal

- Output gains	: 0dB

- Output noise	: < -80dBu

(20 ~ 20kHz flat weighting)

- Maximum output level	: +20dBu(+20dBu = 0dBFS in the

digital domain)

- System THD	: < 0.01% at an output level

3dB below maximum

- DC input power	: +24V DC @ 250mA

- PoE class	: Class 0 802.3af PoE PD compliant

- Regulatory compliance	: FCC 47CFR parts 15B and 18

(Class A), EN 55011, ICES-003,

CE(EN55022 Class A and EN55024

Class A)

- Power consumption	: 4W maximum

- Dimensions(WHD)	: 6.5 x 1 x 3.5in

(165.1 x 25.4 x 88.9mm)

- Operating temperature	: 0°C – 40°C

** unD4O 또는 동등 이상품 이어야 한다.