NETWORK AUDIO CONTROLLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 PoE 전원 공급을 지원하고 네트워크로 연결해 컨트롤 할 신호를 할당하여 회전 및 푸시 형태의 버튼과 푸시형 토글 버튼으로 설정 변경이 가능하고 그 상태 값을 LED로 표현이 가능한 기기여야 한다.

(2) 기기특성

System details

- User interface	: One rotary/pushbutton

encoder knob; one pushbutton

toggle selector

- Display type	: 1.5in(38.1mm) diagonal

high-contrast OLED display

- Status indicator	: RGB LED bar, adjustable brightness

- Network physical layer	: Ethernet

- Network connector(s)	: RJ-45

- Network transmission speed	: 100Mbps

- PoE power	: 802.3af Class 0

- Power consumption	: < 2W max

- Dimensions(WHD)	: 1.74 x 4.2 x 1.77in

(44.19 x  106.68 x 44.96mm)

- Weight	: 0.25lbs(0.113kg)

- Certifications	: FCC part 15, subpart B,

Class A EMC,

CE(EN55032 EMC/EN55035 ESD,

WEEE, RoHS, REACH

- Operating temperature	: 0 to 40°C

** Axon C1 또는 동등 이상품 이어야 한다.