AUDIO EXPENSION MODULE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 아날로그로 연결하여 각각의 신호를 노브로 값을 조정할 수 있고 장비를 추가하여 출력 추가 연결 및 RS232 제어가 가능한 기기여야 한다.

(2) 기기특성

System details

Audio inputs(mic/line)

- Connector type	: XLR,1/4"

- Gain	: 0 to 50dB

- Input impedance : microphone	: 2kΩ, line: 10kΩ

- Maximum input levels	: +18dBu @ minimum gain(1/4”),

+20dBu @ minimum gain(XLR)

- THD+N	: < 0.05% @ 1kHz, -3dBFS input,

20Hz ~ 20kHz

- Frequency response	: 20Hz ~ 20kHz, +/- 1dB(1/4”),

50Hz ~ 20kHz, +/- 1dB(XLR)

- Dynamic range	: > 110dB at minimum gain

- EIN	: -115dBu

Audio inputs(3.5mm line)

- Connector type	: 3.5mm TRS

- Gain	: 0 to 20dB

- Input impedance	: >10K ohms at any gain

- Maximum input levels	: +12dBu @ minimum gain

- THD+N	: < 0.05% @ 1kHz, -3dBFS input.

20Hz ~ 20kHz

- Frequency response	: 20 ~ 20 kHz, +/-1dB

- Dynamic range	: > 110dB at minimum gain

Power specifications

- DC power	: 24V DC(center positive barrel jack)

- Power consumption	: 50mA @ 24V/1.2W

General

- Dimensions(WHD)	: 1.74 x 4.2 x 2.45in

(44.19 x 106.68 x 59.69mm)

- Certifications	: WEEE, RoHS, REACH

- Operating temperature	: 0 to 40° C

** Axiom ML1 또는 동등 이상품 이어야 한다.