AUDIO EXPENSION MODULE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 아날로그로 연결하여 출력시킬 수 있고 RS232 제어가 가능하며 장비를 추가하여 입력 연결 및 음량 제어가 가능한 기기여야 한다.

(2) 기기특성

System details

Audio outputs

- Connector type	: 3.81mm, 3position de-pluggable

terminal blocks

- Input impedance	: > 2k ohms at any gain(mic) >10k ohms line

- Maximum output levels	: +20dBu

- THD+N	: < 0.05% @ 1kHz, -3 dBFSinput,

20-20kHz

- Frequency response	: 20-20kHz, +/- 1dB

- Dynamic range	: > 100dB

- EIN	: -115dBu

Control port

- Connector type	: 3.81mm, 3position de-pluggable

terminal blocks

- Physical layer	: RS-232

Audio port

- Physical layer	: Analog audio, RS-232 control,

24V DC power

- Connector(s)	: 8P8C

- Cable quality	: CAT-5e or better, UTP

Power specifications

- DC power	: 24V DC(center positive barrel jack)

- Power consumption	: < 30mA @ 24V/0.72W

Physical

- Dimensions(WHD)	: 5.6 x 1.14 x 1.66in

(142.24 x 28.96 x 42.16mm)

- Weight	: 0.15ibs

Regulatory compliance

- Certifications	: WEEE, RoHS, REACH

Environmental operating specifications

- Operating temperature	: 0 to 40°C

** Axiom ML1 또는 동등 이상품 이어야 한다.