POWERED STAGE MONITOR SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 스테이지 모니터용 액티브 바이앰프 시스템으로 Class D 앰프를 사용하여 1000W Peak Power가 나와야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. DAScontrol™ 인터페이스로 간편한 설정 및 조정이 가능하며, 후면의 LCD 화면으로 프리셋 설정 및 DSP 기능을 제어할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 60 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 80º

- Vertical Coverage	: 50º

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 130 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 500 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 1000 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- AUX Input	: 1 x 3.5 mm Mini Jack

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 2 x Male XLR

- Control	: DAScontrol™

- AC Output Connector	: powerCON NAC3MPB

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.1 A/2.2 A

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 335 x 650 x 450 mm

13.2 x 25.6 x 17.7 in

- Net Weight	: 19.5 kg ( 43.0 lb )

** ACTION-M512A 또는 동등 이상품 이어야 한다.