POWERED SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 액티브 서브우퍼 시스템으로 Class D 앰프를 사용하여 1500W Peak Power가 나와야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. DAScontrol™ 인터페이스로 간편한 설정 및 조정이 가능하며 Deep/Loud EQ, Gain, polarity switch로 조정할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 35 Hz - 125 Hz (variable LPF)

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 134 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 750 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 1500 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- Control	: DAScontrol™

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.4 A/2.8 A

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 720 x 545 x 660 mm

28.3 x 21.5 x 26.0 in

- Net Weight	: 42.5 kg ( 93.7 lb )

** ACTION-S18A 또는 동등 이상품 이어야 한다.