POWERED SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 액티브 horn-loaded 서브우퍼 시스템으로 Class D 앰프를 사용하여 3200W Peak Power가 나와야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. 63Hz-100Hz 가변 LPF 및 Deep-Loud EQ switch로 조정할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 35 Hz - 125 Hz (variable LPF)

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 137 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 1600 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 3200 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 2 x Male XLR

- AC Output Connector	: powerCON NAC3MPB

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.8 A/-

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 800 x 695 x 570 mm

31.5 x 27.4 x 22.4 in

- Net Weight	: 57.0 kg ( 125.7 lb )

** ACTION-S118A-230 또는 동등 이상품 이어야 한다.