POWERED SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 액티브 바이앰프 시스템으로 SMPS가 있는 초경량 Class D 앰프를 사용하며, 무대 모니터로도 사용할 수 있는 다목적 스피커이어야 한다. Standby Mode 및 리깅 포인트가 있는 제품이어야 한다. DAScontrol™ 인터페이스로 간편한 설정 및 조정이 가능하며, 후면의 LCD 화면으로 프리셋 설정 및 DSP 기능을 제어할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 50 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Vertical Coverage	: 60º

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 128 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 400 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 800 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- AUX Input	: 1 x 3.5 mm Mini Jack

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- Control	: DAScontrol™

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.0 A/2.0 A

- Enclosure Construction	: Polypropylene

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M8 Rigging Points

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 710 x 440 x 380 mm

28.0 x 17.3 x 15.0 in

- Net Weight	: 17.5 kg ( 38.6 lb )

** ALTEA-415A 또는 동등 이상품 이어야 한다.