PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 고출력 two-way passive full-range 시스템으로 무대 모니터용으로도 사용할 수 있으며 인체 공학적 핸들, 내장 리깅 포인트 및 스탠드에 장착하여 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 60 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Vertical Coverage	: 60º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 500 W

- Peak Power Handling	: 2000 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 99 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 132 dB

- Audio Input Connector	: 1 x speakON NL4

- Audio Output Connector	: 1 x speakON NL4

- Enclosure Construction	: Polypropylene

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M8 Rigging Points

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 710 x 440 x 380 mm

28.0 x 17.3 x 15.0 in

- Net Weight	: 18.8 kg ( 41.4 lb )

** ALTEA-715 또는 동등 이상품 이어야 한다.