PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 서브우퍼 시스템으로 통합 리깅 포인트 및 폴 마운트 소켓이 있는 제품이어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 48 Hz - 138 Hz

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 600 W

- Peak Power Handling	: 2400 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 98 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 134 dB

- Audio Input Connector	: 1 x speakON NL4

- Audio Output Connector	: 1 x speakON NL4

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 720 x 545 x 650 mm

28.4 x 21.5 x 25.6 in

- Net Weight	: 40.5 kg ( 89.3 lb )

** ALTEA-718 또는 동등 이상품 이어야 한다.