POWERED SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 파워드 서브우퍼 시스템으로 경량의 Class D 앰프를 사용하며, 통합 리깅 포인트 및 폴 마운트 소켓이 있는 제품이어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. DAScontrol™ 인터페이스로 간편한 설정 및 조정이 가능하며, 후면의 LCD 화면으로 프리셋 설정 및 DSP 기능을 제어할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 45 Hz - 138 Hz

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 134 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 600 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 1200 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 2 x Male XLR

- Control	: DAScontrol™

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.4 A/2.8 A

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 720 x 545 x 650 mm

28.4 x 21.5 x 25.6 in

- Net Weight	: 42.0 kg ( 92.6 lb )

** ALTEA-715A 또는 동등 이상품 이어야 한다.