PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 two-way passive full-range 시스템으로 무대 모니터용으로도 사용할 수 있고, 내장 리깅 포인트 및 스탠드에 장착하여 사용할 수 있어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 60 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Vertical Coverage	: 50º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 500 W

- Peak Power Handling	: 2000 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 99 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 135 dB

- Audio Input Connector	: 1 x speakON NL4

- Audio Output Connector	: 1 x speakON NL4

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 720 x 445 x 380 mm

28.3 x 18.0 x 17.5 in

- Net Weight	: 23.5 kg ( 51.8 lb )

** VANTEC-15 또는 동등 이상품 이어야 한다.