POWERED SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 파워드 서브우퍼 스피커로 Class D 앰프를 사용하여 2000W Peak Power가 나와야 한다. 리깅 포인트 및 상단에 위치한 폴 마운트 소켓으로 다른 스피커와 설치할 수 있어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. Polarity switch 및 80-125Hz lowpass filter로 조정이 가능하여야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: Loud: 35 Hz – 125 Hz

Deep: 30 Hz – 125 Hz

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 134 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 1000 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 2000 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 3 V (+12 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 2 x Male XLR

- AC Output Connector	: powerCON NAC3FCB

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.5 A/3.0 A

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 720 x 545 x 655 mm

28.3 x 21.5 x 25.8 in

- Net Weight	: 40.5 kg ( 89.2 lb )

** VANTEC-18A 또는 동등 이상품 이어야 한다.