POWERED SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 SMPS가 포함된 스피커로 Class D 앰프를 사용하여 2250W Peak Power가 나와야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. DAScontrol™ 인터페이스로 간편한 설정 및 조정이 가능하며, 후면의 LCD 화면으로 프리셋 설정 및 DSP 기능을 제어할 수 있어야 한다. 핸드폰이나 태블릿PC에 App을 설치하여 무선 스트리밍 및 프리셋 설정, 볼륨 조정 등 원격제어 및 모니터링이 가능하여야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 40 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Vertical Coverage	: 50º

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 138 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 1125 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 2250 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 3 V (+12 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- AUX Input	: 1 x 3.5 mm Mini Jack

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.5 A/3.0 A

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 1,090 x 445 x 505 mm

42.9 x 17.5 x 19.9 in

- Net Weight	: 43.5 kg ( 95.9 lb )

** VANTEC-215A 또는 동등 이상품 이어야 한다.