POWERED LINEARRAY SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Active Curved Source 라인어레이 스피커로 Class D Bi-amp를 사용하여 1500W Peak Power가 나와야 한다. 어레이로 플라잉 설치 하거나, 우퍼에 스택 설치 및 폴 마운트 소켓으로 스피커 스탠드 장착도 가능하여야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. DAScontrol™ 인터페이스로 간편한 설정 및 조정이 가능하며, 후면의 LCD 화면으로 프리셋 설정 및 DSP 기능을 제어할 수 있어야 한다. 핸드폰이나 태블릿PC에 App을 설치하여 무선 스트리밍 및 프리셋 설정, 볼륨 조정 등 원격제어 및 모니터링이 가능하여야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 63 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Vertical Coverage	: 15º

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 135 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 750 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 1500 W

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: Line: 3 V (+12 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- Control	: DASlink™, DAScontrol™

- AC Output Connector	: powerCON NAC3FCB

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.5 A/3.0 A

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: Captive Rigging System

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 335 x 625 x 440 mm

13.2 x 24.6 x 17.3 in

- Net Weight	: 28.5 kg ( 62.8 lb )

** VANTEC-20A 또는 동등 이상품 이어야 한다.