PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 2개의 18LXN long excursion을 사용하는 고성능 서브우퍼 시스템 이어야 한다. 전면에 로드 cross-fire 구성으로 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 28 Hz - 125 Hz

Nominal Impedance	: 4 ohms

RMS Power Handling	: 2200 W

Peak Power Handling	: 8800 W

On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 103 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 143 dB

- Audio Input Connector	: 2 x speakON NL4

- Audio Output Connector	: 2 x speakON NL4

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging System	: Ground stackable

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 515 x 955 x 1,005 mm

20.3 x 37.6 x 39.6 in

- Net Weight	: 87.5 kg ( 192.9 lb )

** UX-218 또는 동등 이상품 이어야 한다.