PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 ultra-low frequency 서버우퍼 시스템으로 6인치 보이스 코일이 장착된 2개의 21인치 스피커로 인상적인 60mm 피크 간 편위를 가지고 강력하고 제어된 저음을 재생할 수 있어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 28 Hz - 125 Hz

Nominal Impedance	: 2 x 4 ohms

RMS Power Handling	: 2 x 2000 W

Peak Power Handling	: 2 x 8000 W

On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 104 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 145 dB

- Audio Input Connector	: 2 x speakON NL4

- Audio Output Connector	: 2 x speakON NL4

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging System	: Ground stackable

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 615 x 1,195 x 1,100 mm

24.2 x 47.0 x 43.3 in

- Net Weight	: 130.0 kg ( 286.0 lb )

** UX-221 또는 동등 이상품 이어야 한다.