POWERED SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 2개의 18UXN4 long excursion을 사용하는 고성능 서브우퍼 시스템 이어야 한다. Class D 앰프를 사용하며 DASnet™을 통한 원격 모니터링 및 제어가 가능하고 고효율, 저소비 전력 범용 전원 공급 장치 PCF를 사용해야 한다. 전면에 로드 cross-fire 구성으로 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 28 Hz - 125 Hz

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 143 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 2 x 1700 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 2 x 3400 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 4.9 V (+16 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 1 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- Audio/Data Input Connector	: etherCON

- Control	: DASnet™

- Audio + Data Loop Thru Connector	: etherCON

- AC Output Connector	: powerCON TRUE1

- Current Draw 230 V / 115 V	: 4.5 A/9.0 A

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging System	: Ground stackable

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 515 x 955 x 1,005 mm

20.3 x 37.6 x 39.6 in

- Net Weight	: 87.5 kg ( 192.9 lb )

** UX-218A 또는 동등 이상품 이어야 한다.