PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 two-way full-range 시스템으로 조절 가능한 천장, 벽부형 마운트를 포함하고 고강도 ABS 인클로져로 만들어진 제품이어야 한다. 후면 임피던스 멀티탭이 탑재되어 로우와 하이 임피던스 겸용으로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 65 Hz - 22 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 80º

- Vertical Coverage	: 70º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- Transformer Taps 70 V	: 5 W, 10 W, 15 W

- Transformer Taps 10 V	: 10 W, 20 W, 30 W

- RMS Power Handling	: 100 W

- Peak Power Handling	: 400 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 89 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 115 dB

- Audio Input Connector	: Spring Terminals

- Audio Output Connector	: Spring Terminals

- Enclosure Construction	: High Impact ABS

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 340 x 145 x 140 mm

13.4 x 5.7 x 5.5 in

- Net Weight	: 2.6 kg ( 5.7 lb )

** ARCO-24-T 또는 동등 이상품 이어야 한다.