PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 인스톨용 Compact 서브우퍼 시스템으로 12인치 더블 코일 구성을 통해 좌/우 입력 및 필터링된 좌/우 출력을 가지고 있어야 한다. 옵션 악세사리를 사용하여 벽에 장착할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 40 Hz - 200 Hz

- Nominal Impedance	: 2 x 8 ohms

- RMS Power Handling	: 2 x 170 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 106 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 134 dB

- Audio Input Connector	: Spring Terminals

- Audio Output Connector	: Spring Terminals

- Enclosure Construction	: MDF

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 360 x 595 x 270 mm

14.2 x 23.4 x 10.6 in

- Net Weight	: 14.0 kg ( 30.8 lb )

** ARCO-12SUB 또는 동등 이상품 이어야 한다.