PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Bass-reflex 서브우퍼 시스템으로 폴 마운트 소켓이 있는 제품이어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 45 Hz - 138 Hz

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 800 W

- Peak Power Handling	: 3200 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 99 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 137 dB

- Audio Input Connector	: 1 x speakON NL4

- Audio Output Connector	: 1 x speakON NL4

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 515 x 465 x 585 mm

20.3 x 18.3 x 23.0 in

- Net Weight	: 32.0 kg ( 70.6 lb )

** ARTEC-S15 또는 동등 이상품 이어야 한다.