POWERED SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 액티브 바이앰프 시스템으로 초경량 Class D 앰프를 사용하고 Switch-mode 전원공급장치를 가지며, 수직 또는 수평으로 스피커를 설치할 수 있어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 60 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 80º

- Vertical Coverage	: 80º

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 125 dB

- Nominal Amplifier Power LF (continuous)	: 360 W

- Nominal Amplifier Power LF (peak)	: 720 W

- Nominal Amplifier Power HF (continuous)	: 180 W

- Nominal Amplifier Power HF (peak)	: 360 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 1 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.2 A/-

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 550 x 195 x 260 mm

21.7 x 7.7 x 10.2 in

- Net Weight	: 11.0 kg ( 24.3 lb )

** ARTEC-526A-230 또는 동등 이상품 이어야 한다.