POWERED SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 파워드 서브우퍼 시스템으로 필터링된 output 스위치 및 LPF 범위 100-138Hz를 가변할 수 있어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 45 Hz - 138 Hz

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 134 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 1000 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 2000 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 2 x Male XLR

- AC Output Connector	: powerCON NAC3FCB

- Current Draw 230 V / 115 V	: 2.0 A/-

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 515 x 465 x 585 mm

20.3 x 18.3 x 23.0 in

- Net Weight	: 31.0 kg ( 68.3 lb )

** ARTEC-S15A-230 또는 동등 이상품 이어야 한다.