DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 중앙 처리 아키텍처를 기반으로 어떠한 입력이라도 복잡한 신호 경로를 거치지 않고 원하는 출력단으로 라우팅할 수 있으며, 모든 처리가 한 기기에서 이루어져 설계자에게 완벽한 유연성을 제공하며 백업시스템을 통해 이중화를 구현할 수 있어야 한다.

네트워크 3계층에 해당하는 제품으로 Q-LAN이라는 스탠다드 방식의 로우 레이턴시 기가비트 이더넷 네트워크로 실행되며, 마이크와 라인의 오디오 in/out에서 IR, SERIAL, GPIO의 컨트롤 in/out에 이르기까지 네트워크 연결 확장을 편리하게 할 수 있어야 한다. 네트워크 오디오의 128 x 128 채널, 최대 32 x 32 Dante 오디오 채널, 구성 가능한 플렉스 채널 8개를 포함한 아날로그 I/O 채널 24개,  16 x 16 USB 오디오 채널, 최대 4개의 VoIP 인스턴스, 16x AEC 프로세서로 시스템에 맞는 통합된 오디오/비디오 제어 솔루션을 제공할 수 있어야 한다. 오디오와 비디오, 컨트롤까지 할 수 있는 통합 시스템 Q-SYS 소프트웨어로 프로그램을 디자인하고, 사용자 맞춤 UCI로 Touch Screen 외에도 iPad, iPhone로 원격제어가 가능하여야 한다. Dante, AES67의 다양한 형식의 네트워크 오디오와 RS-232/GPIO 포트를 가지는 외부기기와 연동 및 제어가 가능하고, 회의실, 공장 등 소규모에서 대규모에 이르기까지 맞춤형 시스템을 구축할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

[ INPUTS ]

- Input Frequency Response

20 Hz to 20 kHz @ +21dBu	: +0.05% / -0.5%

- Input THD+N @ 1KHz

@ +21 dBu Sensitivity & +21 dBu input	: < 0.1%

@ +21 dBu Sensitivity & +10 dBu input	: < 0.0015%

@ +10 dBu Sensitivity & +8 dBu input	: < 0.0007%

@ -10 dBu Sensitivity & -10.5 dBu input	: < 0.0006%

@ -39 dBu Sensitivity & -39.5 dBu input	: < 0.007%

- EIN (no weighting, 20Hz to 20kHz)	: < -121 dB

- Input to Input Crosstalk @1 kHz	: > 110 dB typical, 90 dB max

- Input Dynamic Range

@ +21 dBu Sensitivity	: > 109.5 dB

@ +10 dBu Sensitivity	: > 106.4 dB

@ -10 dBu Sensitivity	: > 104.6 dB

@ -39 dBu Sensitivity	: > 104.6 dB

- Input Common Mode Noise Rejection

@ +21 dBu Sensitivity	: 50.7 dB

@ +10 dBu Sensitivity	: 56.5 dB

@ -10 dBu Sensitivity	: 73.2 dB

@ -39 dBu Sensitivity	: 63.2 dB

- Input Impedance (balanced)	: 5k Ω nominal

- Input Sensitivity Range (1dB Steps)	: -39 dBu min to +21 dBu max

- Phantom Power	: +48 V DC, 10 mA per input max

- Sampling Rate	: 48 kHz

- A/D – D/A Converters	: 24-bit

[ OUTPUTS ]

- Output Frequency Response

20 Hz to 20 kHz @ +21dBu	: +0.2 / -0.5 dB

- Output THD	: 0.003%, +10 dBu max output level

- Output Crosstalk @1kHz	: > 100 dB typical, 90 dB max

- Output Dynamic Range	: > 108 dB

- Output Impedance (balanced)	: 220 Ω

- Output Level Range: (1dB Steps)	: -39 dBu min to +21 dBu max

[ USB INPUTS & OUTPUTS ]

- USB B

Bit Depth	: 16-bit

Number of Channels	: Up to 16 x 16

Sample Rate	: 48 kHz

- Product Dimensions (HWD)	: 1.75 x 19.0 x 11.12 in

(44 x 483 x 282.5 mm)

- Power Consumption	: 60 W typical, 120 W max

- BTU/Heat load	: 205 BTU/Hour

- Net Weight	: 11 lb (5.0 kg)

** Core 110f v2 또는 동등 이상품 이어야 한다.