PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 two-way passive 시스템으로 유럽 EN54-24 음성 경보 시스템 인증 제품으로 Weather Resistant에 적합한 IP56 등급을 받아 야외에서 사용할 수 있는 제품이어야 한다.

자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 직접 노출을 위한 DX 버전으로 유리 섬유 외장을 사용하여야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 70 Hz - 22 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 80º

- Vertical Coverage	: 80º

- Nominal Impedance	: 16 ohms

- RMS Power Handling	: 200 W

- Peak Power Handling	: 800 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 93 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 122 dB

- Audio Input Connector	: Covered Barrier Strip Terminals

- Audio Output Connector	: Covered Barrier Strip Terminals

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: Fiberglass

- Color	: Black

- IP Rating	: IP56

- Dimensions ( H x W x D )	: 550 x 230 x 270 mm

21.7 x 9.1 x 10.6 in

- Net Weight	: 11.0 kg ( 24.5 lb )

** WR-8826-DX 또는 동등 이상품 이어야 한다.