POWERED SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Dual woofer subwoofer SR system으로 3000W의 총 시스템 전력 피크를 가지며 Dante 이더넷 오디오 네트워크 입력 또는 아날로그 XLR 입력을 할 수 있어야 한다. 엔클로저를 통해 공기를 펌핑하여 캐비닛 내부의 오래된 뜨거운 공기를 더 시원한 외부 공기로 교환하는 UniVent 에어 펌핑 벤팅 기술이 적용되어야 하며, FlyQWIK 하드웨어 리깅 시스템으로 손쉬운 설치를 할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- DSP On-Board	: Yes

- Networked Audio	: Yes (Dante)

- Network Control	: Yes

- Input Connectors	: 1 x XLR & 2 x RJ45

- Output Connectors	: 1 x XLR

- Speaker Configuration	: Subwoofer

- Speaker Type	: Powered

- Power RMS	: 800 W

- Power Program	: 1,500 W

- Power Peak	: 3,000 W

- Sensitivity (1W/1m)	: 101 dB

- Maximum SPL	: 139 dB

- Speaker Frequency Response	: 35 Hz – 125 Hz (-6 dB)

- Suspension Points	: FlyQWIK Flying Hardware

- Enclosure Material	: Baltic Birch Plywood

- Dimensions ( H x W x D )	: 832 x 692 x 540 mm

- Net Weight	: 73.20 kg

** Versarray™Pro215Sub 또는 동등 이상품 이어야 한다.