PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Dual Lo Max 18″ subwoofer로 4800W의 프로그램 파워와 34Hz까지 풀 파워 저주파 응답을 가질 수 있어야 한다. 엔클로저를 통해 공기를 펌핑하여 캐비닛 내부의 오래된 뜨거운 공기를 더 시원한 외부 공기로 교환하는 UniVent 에어 펌핑 벤팅 기술이 적용되어야 한다.

(2) 기기특성

- Speaker Configuration	: Subwoofer

- Speaker Type	: Non-Powered

- Power RMS	: 2,400 W

- Power Program	: 4,800 W

- Power Peak	: 9,600 W

- Sensitivity (1W/1m)	: 98 dB

- Maximum SPL	: 138 dB

- Speaker Frequency Response	: 35 Hz – 125 Hz (-6 dB)

- Input Connectors	: 2 x Neutrik® Speakon® NL4 &

1 x Neutrik Speakon NL8

- Output Connectors	: 1 x Neutrik® Speakon® NL4

- Suspension Points	: Optional Ground Stack Kit avilable

- Enclosure Material	: Baltic Birch Plywood

- Dimensions ( H x W x D )	: 1089 x 649 x 665 mm

- Net Weight	: 83.20 kg

** Versarray™218 MKIIISub 또는 동등 이상품 이어야 한다.