PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Two-Way Weather-Resistant Loudspeaker으로 1000W의 프로그램 파워를 가지는 15인치 스피커이어야 한다. 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 사출 성형 플라스틱 인클로져와 스탠드 마운드 컵이 몰딩되어 있어 라이브 음악이나 PA 사운드를 위해 휴대가 간편해야 한다. 바닥 모니터로 사용할 수 있고, 야외에서 사용할 수 있도록 IP44 등급을 가져야 한다.

(2) 기기특성

- Speaker Configuration	: Full Range 2-way

- Speaker Type	: Non-Powered

IP Rating	: IP44

- Power RMS	: 500 W

- Power Program	: 1,000 W

- Power Peak	: 2,000 W

Nominal Impedance	: 8 Ω

- Sensitivity (1W/1m)	: 97 dB

- Maximum SPL	: 130 dB

- Speaker Frequency Response	: 68 Hz – 18kHz

Coverage (H x V)	: 110° x 80°

- Input Connectors	: 2 x 4-pin Twist-Lock &

4 position Screw Terminal

- Suspension Points	: 2 x VersaMount 70+

Pole Mount	: Yes

- Enclosure Material	: Polypropylene

- Dimensions ( H x W x D )	: 719 x 426 x 381 mm

- Net Weight	: 21.80 kg

** Impulse1015 또는 동등 이상품 이어야 한다.