CONTROL SURFACE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 가장 많이 사용되는 기능을 위해 움직이는 페이더, 조명 버튼 및 노브를 제공하여 eMotion™ LV1 터치 스크린을 보완하도록 설계되어야 한다. 독립형으로 제공된 것은 아니지만 효율적인 제어 인터페이스를 제공하기 위해 터치 스크린과 함께 사용할 수 있어야 한다. 16개의 전동식 채널 페이더, 음소거 큐 및 선택 버튼, 멀티 라인 스크리블 스트립 디스플레이가 있어야 한다. USB를 통해 eMotion LV1을 실행하는 호스트 PC에 연결할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Input Connectors	: 1 x USB B

- AC Power Input	: External Power Supply 100-240VAC

50/60 Hz to 19VDC 6.32A

- Dimensions ( H x W x D )	: 76 x 625 x 320 mm

- Net Weight	: 4.43 kg

** Tactus Control 또는 동등 이상품 이어야 한다.