FOH BOX & SERVER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 시스템에서 SoundGrid 서버 및 DSP 브레인 역할을 하며 모든 eMotion LV1 알고리즘 및 플러그인을 처리할 수 있어야 한다. 오디오를 처리하고 다시 라우팅하기 전에 SoundGrid를 통해 Tactus .Stage 컴패니언 장치에서 모든 오디오 입력 소스를 수신할 수 있어야 한다. 8개의 아날로그 로컬 입력 및 출력, 2x AES3 입력, MIDI 연결 및 손쉬운 네트워킹을 위한 내부 3포트 기가비트 이더넷 스위치를 가지고 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Channels (Input)	: 8

- Channels (Output)	: 8

- DSP On-Board	: Yes

- Networked Audio	: Yes (SoundGrid)

- Network Control	: Yes

- Input Connectors	: 8 x XLR-1/4" Combo &

2 x XLR (AES In)

- Output Connectors	: 4 x XLR & 6 x 1/4"

- Frequency Response	: 15 Hz – 22 kHz; +0/-0.2 dB @

48 kHz sample rate 17Hz – 40kHz;

+0/-.02 dB @ 96 kHz sample rate

- MIDI In/Out	: Yes

- Phantom Power	: Yes (48V)

- Headphones Output	: Yes (1 x 1/4" with level control)

- Rack Mount (19")	: Yes (3U)

- AC Power Input	: 50/60 Hz, Universal Power Supply

100-240VAC

- Dimensions ( H x W x D )	: 133 x 481 x 378 mm

- Net Weight	: 9.00 kg

** Tactus FOH 또는 동등 이상품 이어야 한다.