NETWORK SWITCHER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Q-SYS 오디오, 비디오 및 제어(AV&C) 시스템의 엄격한 성능 요구 사항을 충족하도록 특별히 사전 구성된 다양한 엔터프라이즈급 NETGEAR 제조 네트워크 스위치이어야 한다. 스위치 또는 엔드포인트 디바이스에서 QoS 설정을 수동으로 구성하거나 조정할 필요 없이 동일한 VLAN 내에서 Q-LAN 비디오 스트리밍 및 배포뿐 아니라 Q-LAN, AES67 및 Dante 오디오 스트림을 동시에 지원하고, 네트워크에서 멀티캐스트 AV 트래픽을 자동으로 관리할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- 1 Gbps Switch Ports (PoE+/PoE++)	: 26 (24)

- SFP Ports	: 4 x 1Gbps

- PoE Support	: PoE+(802.3af/802.3at)

- PoE Budget	: 300W

** NS26-300+ 또는 동등 이상품 이어야 한다.