CEILING SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 5인치 full-range 천정형 스피커 시스템으로 내구성을 위한 폴리프로필렌 콘으로 만들어져 습한 조건에서 매우 안정적으로 동작할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 70 Hz - 15 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 100º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 20 W

- Peak Power Handling	: 80 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 89 dB SPL

- Audio Input Connector	: Spring Terminals

- Audio Output Connector	: Spring Terminals

- Enclosure Geometry	: Round

- Color	: White

- Dimensions ( H x W x D )	: 205 x 205 x 75 mm

8.0 x 8.0 x 3.0 in

- Net Weight	: 0.7 kg ( 1.5 lb )

** DECO-5 또는 동등 이상품 이어야 한다.