DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 크로스오버, 이퀄라이저, 리미터 및 지연 장치의 기능을 수행하기 위해 디지털 신호 처리를 사용하는 스피커 시스템 관리 프로세서이어야 한다. 2채널 입력과 6채널 출력으로 시스템을 구성할 수 있어야 하고, RS485 입력/출력 및 전면 패널의 USB 소켓을 가지고 있어야 한다. 전면 LCD 디스플레이와 레벨 미터로 장비 동작상태를 확인할 수 있고, 채널 설정 복사 기능을 사용하여 손쉬운 세팅을 할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- CMRR	: >65dB, 30 Hz to 20 kHz

- Total Harmonic Distortion	: 0.003%(1KHz, 0dBu)

- Sampling Rate	: 48 kHz

- Crossover Filters	: 6, 12, 18, 24, 48 dB/oct Bessel,

Butterworth, Linkwitz-Riley

- Maximum Delay	: 1000 ms

- Maximum Output Level	: 19 dBu

- Output Gain	: +15 dB to -40dB in 1 step

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR,

RS485 In/Out Interface

- Dimensions ( H x W x D )	: 45 x 480 x 163 mm

1.8 x 18.9 x 6.4 in

- Net Weight	: 2.0kg ( 4.4 lb )

** DSP-226 또는 동등 이상품 이어야 한다.